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Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик_______________________________                                             Количество ____/___ (раб. / рез.)

	№
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

	1.1
	Вариант исполнения насоса (см. Приложение) / на усмотрение изготовителя 
	

	1.2
	Марка установленного насоса/агрегата (заполняется если оборудование приобретается на замену вышедшего из строя)
	

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	2.1
	Номинальная подача одного насоса
	м3/ч
	

	2.2
	Номинальный напор одного насоса
	м
	

	2.3
	Диапазон подач (min … max)
	м3/ч
	

	2.4
	Давление на входе 
	кгс/см2, изб.
	

	2.5
	Перепад высоты от минимального уровня забора жидкости до оси входного патрубка (заполняется если насос установлен выше уровня забора жидкости)
	м
	

	2.6
	Кавитационный запас насоса NPSHr (не более)
	м
	

	3
	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

	3.1
	Наименование перекачиваемой среды (указать)
	

	3.2
	Водородный показатель 
	рН
	

	3.3
	Рабочая температура, tp
	0С
	

	3.4
	Вязкость (кинематическая) при tp
	сСт (мм2/с)
	

	3.5
	Плотность при tp
	кг/м3
	

	3.6
	Содержание твердых частиц:

	3.6.1
	Объемная концентрация 
	%
	

	3.6.2
	Размеры частиц (абразивных / неабразивных)
	мм
	

	3.7
	Группа и категория взрывоопасности перекачиваемой жидкости по ГОСТ 31610.20-1-2020 (ГОСТ 30852.11-2002)
	Заполняется если жидкость взрывоопасная
	

	4
	МАТЕРИАЛЫ  

	4.1
	Материал корпуса насоса
	Серый чугун,
Высокопрочный чугун,
Углеродистая сталь,
Нержавеющая сталь,
Дуплексная сталь

Бронза

/на усмотрение изготовителя
	

	4.2
	Материал рабочего колеса 
	Серый чугун

Высокопрочный чугун

Углеродистая сталь

Нержавеющая сталь

Дуплексная сталь

Бронза

/на усмотрение изготовителя
	

	5
	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

	5.1
	Указать тип уплотнения:

- сальниковое;

- торцевое одинарное;

- торцевое двойное;

- на усмотрение изготовителя
	

	6
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

	6.1
	Тип муфты (указать требования / на усмотрение изготовителя)
	

	7
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	7.1
	Место установки оборудования
	

	7.2
	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	(УХЛ4, УХЛ3.1, У2 и т.п.)
	

	7.3
	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ (В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг В-II, В-IIа П-I, П-II, П-IIа, П-III)
	-
	

	7.4
	Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Группа и категория взрывоопасной смеси во взрывоопасной зоне по ГОСТ 31610.20-1-2020 (ГОСТ 30852.11-2002)
	Заполняется если необходима взрывозащита оборудования
	

	7.5
	Категория сейсмостойкости по шкале MSK-64                                                    
	-
	

	7.6
	Наличие на объекте источника воды для подачи в уплотнение и подшипниковый узел (при необходимости)
	да/нет
	

	8
	ПРИВОД

	8.1
	Тип: асинхронный переменного тока / синхронный переменного тока / постоянного тока 
	-
	

	8.2
	Номинальная мощность, не более
	кВт
	

	8.3
	Напряжение, количество фаз
	В, n
	

	8.4
	Частота сети 
	Гц
	

	8.5
	Способ управления
	прямой пуск / УПП / ПЧ
	

	8.6
	Необходимая степень защиты, не ниже
	IP23/ IP54 / IP55 /
	

	9
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	9.1
	Вариант поставки:

     1  - насос без рамы, без двигателя (указать марку и параметры двигателя);

2 - насос на раме, без двигателя (указать марку и параметры двигателя);

3 - агрегат (насос с двигателем на общей раме);

4 - специальный (указать требования)
	

	9.2
	Вариант упаковки:

1 - салазки/поддон (по умолчанию);

2 –плотный ящик, указать материал дерево/фанера или OSB/ на усмотрения изготовителя (доп. стоимость);

3 - деревянный ящик для условий крайнего севера (доп. стоимость);

4 - деревянный ящик для перевозки морем (доп. стоимость);
	

	9.3
	Комплект ответных фланцев
	да/нет
	

	9.4
	Комплект анкерных болтов
	да/нет
	

	9.4
	Датчики температуры подшипников насоса. 

Указать НСХ (50М, Рt100, …); схему подключения (3х-, 4х-проводная)
	да/нет
	__ / __

	
	
	НСХ:
	

	
	
	_х-проводная
	

	9.5
	Датчики температуры подшипников электродвигателя. Указать НСХ (50М, Рt100, …); схему подключения (3х-, 4х-проводная)
	да/нет
	__ / __

	
	
	НСХ:
	

	
	
	_х-проводная
	

	9.6
	Датчики температуры в обмотке статора электродвигателя (РТС, 50М, Рt100, ,,,)
	да/нет
	__ / __

	
	
	НСХ:
	

	9.7
	Датчики вибрации (указать количество осей измерений вибрации на один подшипниковый узел)
	да/нет
	__ / __ 

	
	
	X / Y / Z
	__ / __ /__

	9.8
	Манометр и мановакууметр
	да/нет
	

	9.9
	Частотный преобразователь
	да/нет
	

	9.10
	Устройство плавного пуска
	да/нет
	

	9.11
	Шкаф управления
	да/нет
	

	9.12
	Система обвязки (при комплектации двойным торцевым уплотнением)
	да/нет
	

	9.13
	Запасные части:

- на гарантийный период (если предусмотрен изготовителем);

- требуемый ЗИП (указать)
	-
	

	10
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (заполняется при необходимости)

DN входного патрубка, мм (желаемый): 

DN выходного патрубка, мм (желаемый):

Направление вращения вала насоса, если смотреть со стороны привода (по часовой стрелке/против часовой стрелки):

Другое (указать):



Приложение:
Варианты исполнения насоса 
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	Вариант 1. Консольный насос

	Вариант 2. Консольный моноблочный насос

	Вариант 3. Консольный моноблочный насос вертикального исполнения
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	Вариант 4.  Насос двухстороннего входа

	Вариант 5.  Насос двухстороннего входа вертикального исполнения


	Вариант 6.  Секционный многоступенчатый насос вертикального исполнения
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	Вариант 7.  Секционный многоступенчатый насос горизонтального исполнения


	
	


Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., e-mail) _________________________________________________________
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